[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]СВЕТИЛЬНИК НБП 01-60-006 УХЛ1 IP 54
ПАСПОРТ
ТУ РБ 300541279.006-2002
Светильник НБП 01-60-006 УХЛ1 IP 54 предназначен для общего освещения промышленных и производственных помещений. 
В качестве источника света в светильниках применяются лампы накаливания с цоколем Е27.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальное напряжение сети переменного тока - 220 В.
Частота питающей сети  - 50Гц
Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -45°С до +45°С
Класс защиты от поражения электрическим током - II.
Габаритные размеры, масса и мощность ламп указаны в таблице.
	Тип светильника
	Размеры в мм, не более
	Масса в кг, не более
	Мощность лампы накаливания Вт, не более

	
	длина
	ширина
	высота
	
	

	НБП 01-60-006
	270
	116
	98
	0,35
	60


2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Светильник в сборе                  - 1 шт.
Паспорт                                     - 1 экз./25шт.
Примечание. Лампа накаливания в комплект поставки не входит.


3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Вывернуть винты, крепящие крышку, снять крышку и рассеиватель. Продеть питающие провода сети через втулку в корпусе светильника. Закрепить светильник в месте установки двумя  шурупами с шайбами, используя отверстия в основании светильника. Подключить питающие провода к патрону, согласно маркировке L N. Установить лампу накаливания. Установить рассеиватель и крышку. Закрепить крышку винтами.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При замене лампы накаливания следует проверять прочность закрепления патрона, состояние мест присоединения проводов, состояние рассеивателя. Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью.



5 ТРЕБОВАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ
Включать светильник в сеть только с напряжением 220 В. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации. 
 






6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Транспортирование светильников должно производиться при температуре  от плюс 40°С  до минус 50°С  при условии защиты светильников от осадков.
Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от плюс 40°С  до минус 50°С и относительной влажности 75%.При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.




7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильников в эксплуатацию.
Срок службы не менее 6 лет.
Примечание. Срок службы не распространяется на лампы накаливания.
По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.
При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии изготовителю в установленном порядке. 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.
[image: ]Представитель службы контроля предприятия 
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